구심력 측정

A. 질량(추+사각블록 질량) 을 고정하고, 회전반지름을 변화시키는 경우

사각블록 질량 [eqn: M`[ rm g]]	추 질량 [eqn: m`[ rm g]]	반지름 [eqn: r`[rm cm]]	8	11	14	17	20
		그래프	그래프 1	그래프 2	그래프 3	그래프 4	그래프 5

Data studio를 이용하여 측정한 데이터로부터 [eqn: F-omega] 그래프를 그린다. 측정값과 이론 예측값을 비교하는 그래프도 함께 그린다.

이론값, 결과값

비교 그래프 첨부

B. 회전반지름을 고정하고, 질량(추+사각블록 질량)을 변화시키는 경우

사각블록 질량 [eqn: M`[rm kg]]	반지름 [eqn: r`[rm cm]]	추 질량 [eqn: m`[ rm g]]	30	60	90	120	150
		그래프	그래프 6	그래프 7	그래프 8	그래프 9	그래프 10

Data studio를 이용하여 측정한 데이터로부터 [eqn: F-omega] 그래프를 그린다. 측정값과 이론 예측값을 비교하는 그래프도 함께 그린다.

이론값, 결과값

비교 그래프 첨부