쿨롱의 법칙

평행콘덴서판 사이의 거리를 고정한 후, 극판 사이 전압을 조절하며 두 판 사이의 힘 측정

극판 사이의 거리([eqn: d])	극판 사이의 전압([eqn: V]) 조정에 따른 질량([eqn: m]) 측정
	2kV	4kV	6kV	8kV	10kV	12kV
1.0cm
1.5cm
2.0cm
2.5cm

1. 거리([eqn: d])에 따른 힘([eqn: F])의 변화를 관찰하고 이를 그래프로 그리시오. (가로 축의 데이터 비교)

2. 전압([eqn: V])에 따른 힘([eqn: F])의 변화를 관찰하고 이를 그래프로 그리시오. (세로 축의 데이터 비교)

※ 이론값, 실험값 계산

이론값: [eqn: F= {epsilon _{0}AV^2} over 2d^2]

여기서, [eqn: epsilon_{0} =8.85 times 10 ^{-12} rm C ^{2} /(N·m ^{2} )], [eqn: A]는 평행콘덴서판의 단면적이다.

실험값 : [eqn: F=mg]

여기서, [eqn: m]은 저울의 측정량(단위: kg)이고, 중력가속도는 [eqn: g= 9.80 rm m/s^2]g로 놓는다.